|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ № 6**  **ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  **на право привлечения ООО «Агрожилстрой» денежных средств участников долевого строительства 10-этажного жилого дома №21 (по генплану) в мкр. Новосельцы Смоленского района. 1-я очередь строительства: б-с №1,2; 2-я очередь**  **строительства: б-с №3,4**  Дата внесения изменений 21.02.2017г  (Проектная декларация размещена в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф «10» ноября 2016г.)  (Изменение проектной декларации размещено в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф «22» февраля 2017г) | | |
| Информация о застройщике | | |
| Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках | | |
| 9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация | 9.1.1 | Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация - 1 |
| 9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках | 9.2.1 | 10-ти этажный жилой дом |
|  | 9.2.2 | Смоленская область |
|  | 9.2.3 | Смоленский район |
|  | 9.2.4 | деревня |
|  | 9.2.5 | Новосельцы |
|  | 9.2.6 | - |
|  | 9.2.7 | - |
| 9.2.8 | - |
| 9.2.9 | - |
| 9.2.10 | Дом 21 (по ГП) |
| 9.2.11 | - |
| 9.2.12 | - |
|  | 9.2.13 | - |
| 9.2.14 | - |
| 9.2.15 | Блок-секция 1,2,3,4 |
| 9.2.16 | - |
| 9.2.17 | жилой дом |
| 9.2.18 | Минимальное количество этажей в объекте – 12 (с учетом технического этажа) |
|  | 9.2.19 | Максимальное количество этажей в объекте – 12 (с учетом технического этажа) |
| 9.2.20 | Общая площадь объекта – 12787,41 кв.м. |
| 9.2.21 | Материал наружных стен и каркаса объекта - продольные - из ячеистобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом или без облицовки (в пределах лоджий); поперечные – из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом с уширенным швом 50 мм, заполненным плитами «Пеноплекс». |
| *9.2.22* | *Материал перекрытий - из ж/б многопустотных плит.* |
| 9.2.23 | Класс энергоэффективности В++ - повышенный |
| 9.2.24 | 5 зона |

Директор В.В.Косых